ガスメーターの説明書

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式 | 製造者 | 使用最大流量(m3/h) | 合計流量遮断ガス流量(m3/h) | 増加流量遮断ガス流量(m3/h) | 継続使用遮断※1 | 漏えい検知表示流量(m3/h) | 調整圧力異常表示※2 | 閉そく圧力異常表示※2 | 対震自動ガス遮断※3 | 遠隔遮断※4 | 仕様添付※5 | 規則第45条適否 |
| (例)ABC25 | ○○製造所 | 2.5 | 上限3.4下限0.9自動設定 | 上限3.4下限0.9自動設定 | 有 | 0.003 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 適合 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※1　液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告示第1条第2号（以下「告示」）に定める遮断機能

※2　告示第1条第4号に定める圧力検知機能

※3　告示第1条第5号に定める遮断機能

※4　規則第45条第3号に定める、集中監視センターによるガスの供給を停止させる機能

※5　原則、上記の仕様の内容を確認できるものを添付