|  |
| --- |
| 建築物等の解体等の作業に関するお知らせ本工事は、石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告注1）、労働安全衛生法第88条第3項（労働安全衛生規則第90条第五号の二）の規定による計画の届出及び大気汚染防止法第18条の17第1項の規定による作業実施の届出を行っております。石綿障害予防規則第3条第8項及び大気汚染防止法第18条の15第5項及び同法施行規則第16条の4第二号の規定により、解体等の作業及び建築物の特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。 |
| 事業場の名称 |  |
| 届出先および届出年月日 | 労働基準監督署 | 年　　　月　　　日 | 発注者または自主施工者 |
| 滋賀県　　　　環境事務所 | 年　　　月　　　日 | 氏名または名称（法人にあっては代表者の氏名）住所 |
| 石綿事前調査終了年月日 | 年　　　月　　　日 |
| 看板表示日 | 年　　　月　　　日 |
| 解体等工事期間 | 年　　月　　日～　　　年　　月　　日 | 元請業者（解体等工事の施工者かつ調査者） |
| 石綿除去（特定粉じん排出）作業等の作業期間 | 年　　月　　日～　　　年　　月　　日 | 氏名または名称（法人にあっては代表者の氏名）住所 |
| 調査方法の概要（調査箇所） |
| 【調査方法】書面調査、現地調査、分析調査【調査箇所】 |
| 調査結果の概要（部分と石綿含有建材（特定建築材料）の種類、判断根拠） | 現場責任者氏名連絡場所TEL |  |
| 【石綿含有あり】【石綿含有なし】〇数字は右下欄の「その他の事項」を参照 |
| 石綿作業主任者氏名 |  |
| 調査を行った者（分析等の実施者） |
| 氏名または名称および住所〇事前調査・試料採取を実施した者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　住所：講習実施機関名称：　　　　　　　　　　　　　　　　資格の種類：一般　・　特定　・　一戸建て等　・　その他（　　　　　　　　　　　）資格番号： |
| 石綿除去等作業（特定粉じん排出等作業）の方法 | 〇分析を実施した者氏名:　　　　　　　　　　　　　　住所:登録番号: |
| 石綿含有建材（特定建築材料）の処理方法 | 除去　・　囲い込み　・　封じ込め　・　その他 |
| 集じん・排気装置 | 機種・型式・設置数 | ・機種：　　　　　　　　　・型式　　　　　　　　　　　・設置数：　　台 |
| 排気能力（m3/ｍｉｎ） | m3/ｍｉｎ（１時間あたりの換気回数４回以上） |
| 使用するフィルタの種類及びその集じん効果(％) | 　ＨＥＰＡフィルタ　・補集効率：99.97％　・粒子径：0.3μｍ |
| 使用する資材及びその種類 | ・湿潤用薬液：　　　　　　　　　　　　・固化用薬液：・隔離用シート（厚さ：床　　mm、その他　　mm）　　・養生テープ　　　　等 | その他事項 |
| 調査結果の概要に示す「石綿含有なし」に記載された〇数字は、以下の判断根拠を表す。 |
| その他の石綿（特定粉じん）の排出又は飛散の抑制方法 |  | ①目視、②設計図書、③分析、④材料製造者による証明、⑤材料の製造年月日 |
| 備考：  |

＜石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等の除去等を含む作業の場合＞

注）工事に係る部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事、請負工事100万円以上の建築物の改修工事等の場合